『중앙전파관리소 증축』 국유기금개발

관급자재(특정품목) 기술제안 요청 안내

「중앙전파관리소 증축」 실시설계 진행을 위하여 다음과 같이 설계에 반영할 관급자재(특정품목)에 대하여 기술제안을 요청합니다.

2024년 4월 3일

1. 개 요

가. 사 업 명 : 중앙전파관리소 증축 국유기금개발사업

※ 총사업비 541억원, 연면적 13,560㎡, 규모 지하2층~지상7층

나. 시행기관 : 한국자산관리공사 수도권서부개발처

다. 사업위치 : 서울특별시 송파구 가락동 100

라. 제안범위 :

ㅇ‘붙임 1’ 관급자재(특정품목) 기술제안 대상품목 참조

2. 참가자격

조달물자의 품질향상과 기술우수 중소기업의 판로지원을 위해 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 의한 우수조달물품 또는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제13조에 의한 우선구매대상 기술개발제품으로 상기 기재된 품목 중 상세품명 규격에 해당하는 자재를 보유한 업체

3. 선정방법

공사의 「공공개발 관급자재 선정 업무요강(시행 2024. 1 .1, 공공개발지원처)」의 관급자재 특정품목*의 선정방법에 따름

* 특정품목 : 공사용자재의 직접구매 대상 품목 등으로서 설계서 작성을 완료하기 위하여 해당 품목의 성능·규격·재질 등을 특별히 설계서에 정해야 하는 품목

4. 제출안내

가. 제출기간 : 2024. 4. 3.(수) ~ 2024. 4. 12.(금) 17:00까지

나. 제출방법 : 메일접수

ㅇ 건축분야 : aderblue@naver.com
㈜건축사사무소학건축 송영진 과장(070-8892-0344)

ㅇ 기계/기계소방분야 : keysung@chol.com
㈜기성이앤씨 양승복 실장(02-2105-9952)

ㅇ 전기/통신/전기소방분야 : dseng1020@naver.com
㈜정상티이씨 천성우 부장(02-469-8171)

다. 제출서류 : ‘붙임’ 서식 참조

1) 관급자재(특정품목) 설계 제안서

- 제안서

- 제품상세 설명서

- 제품 검토항목

- 제품인증 증빙서류 및 확인서

- 보안서약서

2) 사업자등록증

3) 기타 증빙서류(제품설명자료 및 설치사례 등)

라. 도서열람 방법 : 각 분야별 업체 방문 열람(’24. 4. 12.(금) 17:00까지)

※ 해당 시설은 국가중요시설 및 국가보안시설로 설계도서 등 자료는 분야별 설계업체 직접방문을 통한 열람만 가능(업체 담당자에게 연락 후 열람)

5. 기타 유의사항

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관급자재 심의 평가대상에서 제외됩니다.

1) 제안서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

2) 작성기준 등을 숙지하지 못한 경우 또는 제출서류 중(4-다. 제출서류) 미제출한 서류가 있을 경우

3) 제출자료에 부정한 자료가 있거나 증빙서류 및 확인서가 근거가 없는 경우

4) 제출기한을 지나서 제안서를 제출하였을 경우

나. 단일 사업 건에서 해당 품목 예상금액이 5억원 이상인 경우에는 일반품목으로 변경될 수 있습니다.

다. 관급자재(특정품목) 추첨 대상이 된 업체가 선정된 횟수*가 이미 3회 이상인 경우에는 일반경쟁으로 전환하거나 선정에서 제외할 수 있습니다.

* 해당 회계연도에 관급자재선정심의회에서 특정품목으로 동일품목이 선정된 횟수

라. 제안서를 접수한 품목 중 설계에 적합한 품목이 경쟁이(5개 초과) 되어 심의안 작성이 곤란할 경우‘붙임2’기준표에 따라 업체를 분류하여 심의안을 작성합니다.

마. 제출한 자료에 변동사항이 있거나 부정(허위 및 위·변조 등을 포함한다)한 자료가 있는 경우에 발생되는 제반사항은 해당 업체의 귀책으로 봅니다.

바. 제출한 자료에 부정한 자료가 포함되어 심의된 것으로 확인된 경우에는 관급자재 선정 대상 업체에서 제외됩니다.

사. 발주처는 ‘바’목의 확인을 위해 해당 자료를 관계기관에 조회하여 확인하거나 심의회에 올릴 수 있으며, 이 경우 해당 업체로부터 소명자료를 제출하게 하거나 의견 청취를 할 수 있습니다.

아. 참여업체에서 제출한 제안서 내용의 확인을 위해 발주처에서 추가자료 제출을 요구할 수 있습니다.

자. 심의회에서 결정된 관급자재 선정안은 사업내용 변경 및 설계변경, 대상품목의 인증유효기간 경과·거래정지·단종 등 특별한 경우에는 변경할 수 있습니다.

차. 관급자재(특정품목)으로 설계반영 후에도 사업비 절감 필요성, 기술적 검토 등에 따라 향후 변경 심의후 일반경쟁으로 구매하거나 변경 될 수 있습니다.

카. 관급자재 심의회 의결사항은 홈페이지 공지와 설계용역자에게 통보하며, 제출된 서류는 반환 및 공개하지 않습니다.

타. 안내문, 제안서 평가기준 및 자재 선정 등에 관하여 발생되는 이견은 우리 공사의 해석에 따릅니다.

파. 기타 문의사항은 분야별 설계사 또는 한국자산관리공사 수도권서부개발처 건설사업관리1팀(02-3420-5475)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙 임;	1. 관급자재(특정품목) 기술제안 대상품목
	2. 관급자재(특정품목) 심의안 작성 대상 업체 분류 기준표
	3. 관급자재(특정품목) 설계 제안서(양식). 끝.

붙임1. 관급자재(특정품목) 기술제안 대상품목

№	품 목
	분야	상세품명	규 격
1	건축	금속제창	- 커튼월 접합 수직 루버(3Tx60x400, 120˚~135˚) - 루버에 대한 구조계산 포함 - 커튼월, 시스템도어, 프로젝트 창(188mm, 24T로이) - 미서기창(160mm, 43T트리플로이) - 중부 2지역(서울)에 적합한 열관류율 충족
2	기계	부스터펌프	- 500LPM x 75m x 2대 1세트
3		공기순환기	- 공기순환기 용량 150CMH x1대, 250CMH x7대, 350CMH x8대, 500CMH x18대, 800CMH x16대, 1000CMH x11대
4		히트펌프 (지열/전기)	- 냉난방 실내기 고정압덕트형 10.0kW x2대, 13.0kW x3대, 14.5kW x3대, 29.0kW x2 대 - 냉난방 실내기 1way 카세트 1.6kW x5대, 2.3kW x6대, 3.2kW x4대, 4.0kW x2대, 5.2kW x3대 - 냉난방 실내기 4way 카세트 5.2kW x14대, 6.0kW x5대, 7.2kW x8대, 8.3kW x14대, 10.0kW x45대, 13.0kW x3대 - 지열 히트펌프 실외기 8HP x1대, 20HP x6대, 30HP x7대 - 전기히트펌프 실외기 8HP x1대, 16HP x1대, 22HP x1대, 24HP x1대, 26HP x1대 - 지열히트펌프 물 VS 공기 형식일것 - 지열히트펌프와 전기히트펌프 제품 보유
5		항온항습기	- 공랭식 35.16kW x4대, 105.4kW x2대
6		자동제어	- 호환성 및 범용성이 우수한 시스템 - 에너지 관리(BEMS) 기능이 가능한 시스템 - 시스템의 안전성을 확보한 시스템
7		지열설비공사	- 수직 밀폐형 지열설비 - 천공수 : 150AX230M 55공
8		고무발포보온재	- 기계설비 표준시방에 준하는 열전도율 및 보온재 규격 충족
9		소화펌프(일체형)	- 1,860LPM x 94m 45kWx2+3.7kWx1 일체형
10	전기	폐쇄형분전반 (전동기제어반/분전반)	- 표준소비효율 몰드변압기 750kVA 2대, 내진설비 적용 가능 제품
11		디젤발전기	- 비상출력 750kW 2대, (상시/예비) 매연저감장치 탑재
12		무정전전원장치 (UPS)	- UPS용량 200kVA 2대, 병렬운전 정전보상시간 15분
13		태양광발전장치 (PV,BIPV)	- PV : 79.2kW - BIPV : 59.338kW
14		LED조명기구	- LED실내조명등 40W 등 - LED다운라이트 15W 등
15		무대장치	- PLACARD BATTEN 1SET, SUSPENSION LIGHT BATTEN 1SET. ROLL SCREEN, PROJECTOR LIFT, GRID IRON, CONTROL PANEL, CONTROL CONSOLE
16		케이블트레이	- 내진형 케이블트레이
17	통신	영상감시장치	- 돔형 40대, 블릿형 34대(옥외 적외선 카메라 적용 17대), PTZ(회전형) 3대, HUB, 관리서버, 통합관제모니터링(8대) 일체, 지능형 감시방식 또는 AMS방식* 적용
18		구내방송장치	- 안내방송 및 화재시 비상방송 기능 AV설비 : 회의 및 강의 영상 전송 및 녹화 기능
19		출입통제시스템	- 스피드게이트 - (통제구역 출입구)지문인식+RF카드 방식 (제한구역 출입구)RF카드 방식
20		주차주제어장치	- 차량번호 인식 시스템

* AMS방식 : AI Monitoring System,  자기학습을 통해 이벤트 발생시 위험요인 등을 모니터링 하고 이상 상황을 알려주는 방식

붙임2. 관급자재(특정품목) 심의안 작성 대상 업체 분류 기준표

< 관급자재 심의후보 분류 기준표 >

평가항목	평 가 지 표	배 점	배점한도
기술성	기술개발제품 인증 * 성능인증, 우수조달, NEP(신제품) 등 13종	각 10점	35점
우선구매	여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 창업기업, 신재생에너지설비(KS) 인증	각 6점	30점
지역업체	본점소재지 또는 공장소재지가 관할구역*에 소재 여부 * 예 : 수도권(서울특별시, 경기도, 인천광역시)	10점	10점
경제성	예상금액(견적) 낮은 순 * 평균가의 10% 이하는 배점에서 제외	(낮은금액 순) 1위 25점 2위 20점 3위 15점 4위 10점 5위 5점	25점

1) 단일 사업 5억원 이상 품목 또는 예산 부족 등의 경우, 특정→일반품목으로 변경 가능

2) 인증·지정 기간 : 설계용역(24.12월) 완료 예정일로부터 6개월 경과 시점까지

3) 심의 완료 후 실제 발주시점에 인증 만료 등으로 심의 변경이 필요한 경우에는 심의안 품목별 후보군을 대상으로 자료를 재제출 받아 심의·선정함

4) 최고 평가점수 제품과 30점 이상 차이나는 심의 후보 제품은 심의회 의결을 통해 최종 선정에서 배제할 수 있음